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	万酷 VF5108-4G

	网关盒子

	用户手册




免责声明
请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使用，阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。
请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则东莞市万酷电子科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。
本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，东莞市万酷电子科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。 
本手册包含的所有信息受版权的保护，东莞市万酷电子科技有限公司保留所有权利，未经书面单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产销售。 本手册中描述的产品中可能包括东莞市万酷电子科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

东莞市万酷电子科技有限公司对本声明拥有最终解释权。 
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[bookmark: _Toc99118846]简介
VF5108-4G是一款网关盒子，可将来自USB口的数据以4G通讯的方式上传到云端且能同时通过USB数据线上传到设备端。一体化紧凑型设计可方便嵌入到各类设备中。可广泛应用于各类需要上传数据到云端的设备等场景。

[bookmark: _Toc99118847]外观	
下图为VF5108-4G的外观图，其上表面为有状态指示灯。前方位有有线扫描器USB通讯接口和C型供电接口（type-C），后方位有有线数据线，底部有两个M3螺丝孔，用于将VF5108-4G固定到其他设备上。
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	【VF5108-4G外观图】


[bookmark: _Toc99118848]产品特性	
>体积小，自带固定铜螺母，便于集成到其他设备中；
>可选多种接口{4G、USB有线}，适用于不同应用场景；
>4G通讯将数据轻松传至云端；
[bookmark: _Toc530139895]>支持https协议，请求方式为post，参数均为JSON格式，可扫码配置URL。


[bookmark: _Toc530412883][bookmark: _Toc99118849]结构尺寸	
VF5108-4G网关盒子采用一体化设计，使用VF5108-4G进行集成应用时，可以参考以下物理尺寸规格。 Unit：mm
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4G cat1 参数
	基本特性
	FDD: B1/3/5/8

TDD:B34/38/39/40/41
TX Power: LTE FDD: 23dBm±2dBm、LTE TDD: 23dBm±2dBm


	
	TDD:B34/38/39/40/41


	
	TX Power: LTE FDD: 23dBm±2dBm、LTE TDD: 23dBm±2dBm

	传输速率
	LTE FDD Rel.13: 10Mbps DL/5Mbps UL

	
	LTE TDD Rel.13: 8.2Mbps DL/3.4Mbps UL


[bookmark: _Toc99118850]机械/电气化性能
	本体重量
	[bookmark: _GoBack]约56g

	包装重量
	约94g

	外观尺寸
	70mm L * 51mm W * 23mm H

	包装尺寸
	170mm L * 110mm W * 40.0mm H

	线材长度
	380mm

	接口类型
	USB母头，type-C母头， USB公头

	工作电压
	DC 5V

	电流
	400mA（Average Work）, 100mA(Standby)


[bookmark: _Toc99118851]工作环境
	工作温度
	-20℃ to 50℃

	储存温度
	-40℃ to 60℃

	工作湿度
	5% to 95%（无凝结）

	[bookmark: _Hlk451437441]运输震动测试
	10H@125RPM


[bookmark: _Toc99118852]配件列表
	线材
	USB线材（不可拆卸）：用于连接网关盒子和主机，并用于USB有线通信；
C型供电线：用于连接网关盒子和供电主机，用于给盒子供电。

	电源适配器（选配）
	Output: DC5V 2A, input: AC100~240V 50~60Hz，可用于供电。
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