[image: 万酷小标]12 / 128
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\万酷A4文档设计封面19.3.17.jpg]
	

	一维红光扫描器

	设置手册（高配版）




能免责声明
请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使妥善保存以备下次使用时查询。
请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则东莞市万酷电子科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。
本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，东莞市万酷电子科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。 
本手册包含的所有信息受版权的保护，东莞市万酷电子科技有限公司保留所有权利，未经书面单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产销售。 本手册中描述的产品中可能包括东莞市万酷电子科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

东莞市万酷电子科技有限公司对本声明拥有最终解释权。 
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[bookmark: _Toc127030600]第一章 综合设置
[bookmark: _Toc127030601]简介
本手册主要用于介绍如何对扫描器产品如何进行设置相应的功能；
有两种方法可以对扫描器进行设置。

[bookmark: _Toc127030602]设置码
扫描器可以通过识读相应的一个或者一组特殊条码进行设置相应的功能，在下面的章节里，我们会详细介绍相应设置选项和功能并提供相应的设置码。

[bookmark: _Toc127030603]设置指令
主机可以发送的一组十六进制字符串对扫描器进行设置，在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也会介绍设置指令字符串。
利用设置指令可以对扫描器进行自动化操作，您也可以通过二次开发，将所有相关设置指令集成到软件中，批量处理相关指令。

注意：除了开启和关闭指令，所有指令设置完成后需要发送一次保存指令用于存储在扫描器中，否则在断电后会消失，部分指令在设置完成后会导致当前无法再直接发送指令，比如设置了不同的波特率或者不同的接口类型。

[bookmark: _Toc127030604]设置码标识
	[image: VM1200条码设置说明]



使用说明：
在手动读码模式下，扫描条码操作步骤如下
1. 按住扫描器的触发键不放，瞄准线被激活，出现红色红色瞄准线。
2. 将红色瞄准线对准条码中心，移动扫描器并调整它与条码之间的距离，来找到最佳识读距离。
3. 听到成功提示音响起，同时红色照明线熄灭，则读码成功，扫描器将解码后的数据传输至主机。

注意：在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到扫描器与条码的距离在某一范围内，读码成功率会很高，此距离即为最佳识读距离。




[bookmark: _Toc8056462][bookmark: _Toc127030605]使用设置码
设置码作为一种特殊的条码使用，我们可以根据扫描不同的设置码，对扫描器实现不同的功能。制作设置码时选用CODE 128条码类型，采用【^3+条码编码】格式进行制作。

[bookmark: _Toc127030606]开启关闭设置码
设置码可以被关闭，当扫描器被设置为“开启设置码”后，扫描设置码时，设置功能将起作用，当扫描器被设置为“关闭设置码”后，扫描设置码时，扫描引擎会出现错误提示音，设置功能不起作用。默认为“开启设置码”。
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09990
开启设置码*
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09991
关闭设置码





[bookmark: _Toc496522424][bookmark: _Toc127030607]设置码发送
设置码内容可以被允许发送。读取 “发送设置码”并设定成功后，识读设置码时内容将会发送给主机；识读“不发送设置码”并设定成功后，扫描器将会把不再发送设置码内容。 
默认为“不发送设置码”。
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	02501
发送设置码
	02500
不发送设置码*





[bookmark: _Toc127030608]恢复出厂默认
所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“恢复出厂默认”设置条码，将使扫描器的所有属性设置软件默认状态。
	

[bookmark: OLE_LINK38]000B0
恢复出厂默认


使用说明：
在以下情况下您最有可能使用到此条码：
1. 扫描器设置出错，如无法识别条码。
2. 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不想使用之前的设置。
3. 设置了扫描器使用某些不常使用的功能，并使用完成后。

[bookmark: _Toc496522422][bookmark: _Toc127030609]查看版本号
使用扫描器扫描下查看版本号条码，可以查看当前扫描器版本号信息，
	[image: ]
000A0
查看版本号





[bookmark: _Toc8056461][bookmark: _Toc127030610]用户默认设置	
您可以根据自己的使用需求将经常使用的设置存成自定义“用户默认设置“，当用户设置了相应的设置码之后，会替代原有的默认出厂设置，即使断电之后之前设置的用户配置也不会丢失。
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	00000
用户默认设置
	00001
替换出厂默认设置



使用说明：
1. 读“开启设置码”条码09990（默认为开启时，可不用扫描）；
2. 读相应功能的设置码条码；
3. 读“用户默认设置”条码00000；
4. 读“替换恢复默认设置”条码00001；
5. 读“关闭设置码”条码09991.
注意： 以上两个条码一起使用，按照以上步骤设置完成后，即可保存当前设置的功能为出厂默认值，即使扫描“恢复出厂默认”条码000B0之后，依旧为当前设置的功能。


[bookmark: _Toc127030611]声音设置
扫描器在使用过程中会有不同的提示音，包含开机声音，扫描设置码声音，扫描普通码声音，您可根据需求关闭或打开相应提示音。
开启所有声音：开启开机声音，开启设置码声音，开启普通码声音；
关闭所有声音：关闭开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音；
关闭普通码声音：开启开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音；
开启设置码声音：关闭开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音。
默认为“开启所有声音”。
	

	


	014201
开启所有声音*
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]014200
关闭所有声音
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014207

	关闭普通码声音
	开启设置码声音






[bookmark: _Toc528927650][bookmark: _Toc8056466][bookmark: _Toc127030612]声音增大/减小
	

	[image: ]

	014300
声音增大
	014301
声音减小



[bookmark: _Toc127030613]解码成功提示音频率设置
您可根据需求自定义相应的蜂鸣器频率，设置码编码为【^3+0145+频率对应的十六进制值】。
默认为”2.0KHZ”
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	0145800
2.0KHZ*
	0145AAA
2.7KHZ


使用说明：
将扫描器频率设置为2730HZ。
1. 首先制作将十进制2730转换为十六进制值，即AAA；
2. 根据设置码编码规则，制作相应的设置码为【^30145AAA】；
3. 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。


[bookmark: _Toc127030614]图像识别设置
[bookmark: _Toc127030615]图像反相(反白)设置
正相条码：浅色底，深色条的条码
反相条码：深色底，浅色条的条码，又称反白条码，反色条码
	

00161
正相图像识别*
	

00160
反相图像识别





[bookmark: _Toc127030616]第二章 通讯设置
[bookmark: _Toc127030617]简介
使用该款扫描器与不同主机进行通讯连接时，需要设置扫描器为相应通讯接口模式，您可通过扫描一个或多个设置条码对扫描器进行功能设置。您可选择使用USB（USB-KBW、USB-COM、USB-HID）、TTL、RS232串行通信接口模式等。

[bookmark: _Toc127030618]USB键盘接口
USB键盘接口即USB-KBW接口，USB数据线连接状况下，可以将扫描器设置成USB-KBW输入模式。在这种模式下，扫描器将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入。扫描器解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。
默认扫描器使用USB-KBW通讯，模拟USB键盘输入模式，无需安装驱动。
	


	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]000602
USB-KBW接口*





[bookmark: _Toc127030619]国家键盘布局
不同国家语言对应的键盘键位排布、符号等不尽相同，扫描器可以根据实际需要虚拟成不同国家的键盘制式，键盘布局设置适用于USB-KBW接口模式下，默认为“美式英语键盘”。
	

	


	0005000
美国/中国（美式英语）*
	0005001
加拿大（法语）

	

	


	0005002
荷兰（荷兰语）
	0005003
西班牙（西班牙语-国际）

	

	


	0005004
阿根廷（拉丁美洲语）
	0005005
巴西（葡萄牙语）

	

	


	0005006
丹麦（丹麦语）
	0005007
英国（英式英语）





	

0005008
意大利（意大利语）
	

0005009
法国（法语）

	

	


	0005010
德国（徳语）
	0005011
挪威（北萨米语）

	


	


	0005012
瑞典/芬兰（瑞典/芬兰语）
	0005013
斯洛伐克（斯洛伐克语）

	

	


	0005014
葡萄牙（葡萄牙语）
	0005015
捷克共和国（捷克语）

	

0005016
比利时（荷兰语）
	

0005017
土耳其语-F





	

	


	0005018
土耳其语-Q
	0005019
波兰（波兰语214）

	

	


	0005020
瑞士（德语/法语）
	005021
克罗地亚（克罗地亚语）
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	0005022
匈牙利（匈牙利语）
	0005023
日本（日本语）
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	0005024
俄罗斯（俄语）
	0005025
阿拉伯语（埃及）





[bookmark: _Toc119952617][bookmark: _Toc127030620]虚拟键盘输出方式
开启虚拟键盘时，可以支持不受输入法现在输出字符，可以输出隐藏字符。.
	[image: ]
关闭虚拟键盘**
	[image: ]
开启虚拟键盘


注：虚拟键盘是针对1-127字符有效


[bookmark: _Toc127030621]大小写转换
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]通过设置扫描器的字符大小写转换功能，可以对扫描器输出数据的英文字母进行大小写转换。
例如：条码内容为aBC123时，设置扫描器为“全部为小写”，主机得到数据将是“abc123”。默认为Normal正常输出。
	[image: ]
02510
Normal（不变）*
	[image: ]
02511
Upper（全大写）

	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][image: ]
02512
Lower（全小写）
	[image: ]
02513
Inverse（大小写相反）


注意：此参数仅在标准键盘输入模式和键盘仿真输入控制字符模式下有效。


[bookmark: _Toc127030622]USB传输速度（字符间延时）
此参数用于调整扫描器条码字符之间的延时时间，当输入主机需要较慢的数据传输时，扫描下面相应条码增加字符间延时，可以调整传输速度，提高数据输出的安全性和完整性。
默认“禁止USB快传”。
	

	


	02301
允许USB快传
	02300
禁止USB快传*





自定义USB传输速度
您可根据调整数据字符间延时调整USB的传输速度，延时越小传输速度越快，反之越慢，您可以根据需求自定义字符间延时，设置延时时间范围为0-30MS，设置码编码为【^3+0015+延时时间/2MS的十六进制值】。
默认为“延时4MS”。
	

	


	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]001500
无延时（最快）
	001502
延时4MS*

	

	


	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]001504
延时8MS
	001506
延时12MS


使用说明：
将字符间延时设置为24MS。
1. 首先计算延时时间/2MS的值为12，对应十六进制值为0C；
2. 设置码编码为【^300150C】；
3. 根据设置码编码制作相应的设置码条码；
3. 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。



[bookmark: _Toc528927658][bookmark: _Toc127030623]USB-COM虚拟串口接口
当扫描器使用USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用USB虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。
	

000603
USB-COM


注：1500点红光不支持。

[bookmark: _Toc127030624]USB-HID接口
当扫描器使用USB-HID时，主机会把扫描器作为一个HID类似设备使用，使用USB-HID模式的扫描器可以通过主机控制扫描的工作，且不需要安装驱动。详细USB-HID数据格式和使用方法可联系我司技术服务人员。
	[image: ]
000604
USB-HID





[bookmark: _Toc127030625]TTL/RS232串口接口
串行通讯接口是连接扫描器和主机设备的一种常用方式，可用于连接PC、POS机等主机设备。当扫描器使用串行通讯接口时，扫描器和主机设备之间必须在串口通讯协议参数配置上完全匹配，才能确保传输数据的准确性。
串口默认通信协议：波特率9600，校验字符NONE
	

000601
TTL/RS232






[bookmark: _Toc127030626]波特率
波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是bit/s。
	

000703
2400bps
	

000704
4800bps

	

000705
9600bps*
	

000706
19200bps

	

000707
38400bps
	

000708
57600bps

	

000709
115200bps
	


[bookmark: _Toc127030627]校验位
扫描器在使用串口传输过程中可以选用不同的奇偶校验类型，但必须和主机的奇偶校验类型一致。
 选择奇校验，若传输的数据中“1”的个数为奇数，则校验字符为0。 
 选择偶校验，若传输的数据中“1”的个数为偶数，则校验字符为0。 
 选择无校验，不发送奇偶校验字符。 
	[image: ]
001001
奇校验（ODD）
	[image: ]
001002
偶校验（EVEN）

	[image: ]
001000
无校验（NONE）
	



[bookmark: _Toc127030628]数据位
可选择传输7，8位数据，请务必确保扫描器的数据位和数据接收主机的一致。
	[image: ]
00080
8位数据位*
	[image: ]
00081
7位数据位


[bookmark: _Toc127030629]停止位
停止位位于传输的每个字节的最后部分，用来标志此字节传输完成可以开始接收下一字节数据。
默认设置1个停止位。如果需要停止较长时间，可以设置2个停止位。
	[image: ]
00090
1位*
	[image: ]
00091
2位



[bookmark: _Toc465531510][bookmark: _Toc529054945][bookmark: _Toc127030630]PS2键盘口模式
	

000600
PS2键盘口模式


注：2500点普通版本不支持，1500点不支持，2500点可定制特定版本支持；


[bookmark: _Toc529055014][bookmark: _Toc127030631]第三章 识读模式
[bookmark: _Toc529055015][bookmark: _Toc127030632]手动识读模式
您可根据需求，设置扫描器的识读模式。默认识读模式为手动识读，在该模式下，扫描器在按下触发按键后开始读码，读码成功或松开触发按键后停止读码。
默认识读模式为“手动识读模式”。
	

013300
手动识读模式*



[bookmark: _Toc529055016][bookmark: _Toc127030633]常亮识读模式
设置完毕，扫描器灯光处于长亮状态，有条码经过时，扫描器自动读取条码。相同条码不可重复读取，除非移开重新读取。
	

013304
常亮/连续识读模式





[bookmark: _Toc529055017][bookmark: _Toc127030634]感应识读模式
设置完毕，无需触发，条码器即开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境的改变。此模式下单击触发键也可以启动读码。
	[image: ]
	[image: ]

	02311
开启感应识读模式
	02310
关闭感应识读模式*


注意：使用该模式时，需要先切换到手动模式之后再开启感应识读模式。1500点红光不支持。


[bookmark: _Toc8056482][bookmark: _Toc127030635]感应灵敏度
灵敏度是感应读码状态下阅读器对周围环境变化剧烈程度的感应程度。您可以根据自身的使用环
境来选择灵敏度，以提高读码的效率。
您可以根据需求自定义感应灵敏度，感应零度设置码编码为【^30265XX】
第一个X表示粗调，数值为0-F，第二个X表示微调，数值为0-F，数值越小表示感应越灵敏。
默认感应灵敏度为026537感应灵敏度适中。
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	026531
感应灵敏度高
	026537
感应灵敏度适中*

	[image: ]
	

	02653F
感应灵敏度低
	





[bookmark: _Toc8056483][bookmark: _Toc127030636]闪烁识读模式
设置完毕，需要手动触发开启扫描，条码器红光灯处于闪烁状态，条码器开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后红光灯常亮3秒，3秒后未读取条码自动进入闪烁状态。
按键开：该状态下按下按键可以随时开启或关闭条码器。
按键关：该状态下按键不起作用。
	[image: ]
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	013306
闪烁识读模式（按键开）
	013305
闪烁识读模式（按键关）
	





[bookmark: _Toc529055019][bookmark: _Toc8056484][bookmark: _Toc127030637]按键延时单次识读模式
设置完毕，按下触发按钮，条码器红光点亮3秒，超时3秒未读码灯熄灭，或读码完成后灯灭，灯熄灭前按键不起作用。
您可以根据需求自定义超时时间，设置超时时间的设置码编码为【^30235X0】
其中X表示超时时间为X秒，数值为十六进制的0-F，0表示不超时，1表示超时1秒，依次类推，F表示超时15秒。
按键超时时间默认为”超时3秒”。
	


	013301
按键延时单次识读模式

	[image: ]
	[image: ]

	023510
超时1秒
	023530
超时3秒*
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	0235A0
超时10秒
	0235F0
超时15秒




[bookmark: _Toc529055020][bookmark: _Toc8056485][bookmark: _Toc127030638]连续识读模式
在使用连续识读模式时需要首先设置扫描器为“长亮识读模式013304”，然后开启连续识读模式。设置完成后，无需触发，设备即进入连续读码状态。读码成功，设备即进入等待状态，再次读码成功，再次进入等待状态，如此往复。
	[image: ]
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	02571
开启连续识读模式
	02570
关闭连续识读模式


您可以根据需求自定义连续识读模式的扫码间隔时长，设置间隔时间设置码编码为【^30263XX】
其中XX表示间隔时间对应的十六进制值，由0-F表示，间隔时间=XX对应十进制的值/10,当XX=00时表示没有间隔时间。
比如XX值为01，间隔时间为1/10=0.1秒；XX值为0F，间隔时间为15/10=1.5秒。
默认间隔时间为“间隔1S”
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	[image: ]

	026300
无间隔时间
	026301
间隔0.1S

	[image: ]
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	026309
间隔0.9S
	02630F
间隔1.5S


[bookmark: _Toc529055021][bookmark: _Toc127030639]第四章 数据编辑
[bookmark: _Toc529055022][bookmark: _Toc127030640]简介
扫描器解码成功后，设备获取到一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者为这串数据附加特殊的数据，而这些可能不包含在条码的数据信息中。
在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为地在条码数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，既满足了需求又无需修改条码信息的内容。
注：数据编辑格式：<Code ID><自定义前缀><条码数据><自定义后缀><结束符>






[bookmark: _Toc127030641]Code ID 前缀
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]在使用扫描器的过程中，您往往需要知道当前扫描条码的条码种类，我们可以使用Code ID前缀标识条码类型，用户还可以自定义Code ID。Code ID对应条码类型请参考“附录-Code ID”.
默认为“不传送Code ID”。
	

01400
不传送Code ID**
	

01401
传送条码前Code ID






[bookmark: _Toc529037589][bookmark: _Toc529055028][bookmark: _Toc127030642]结束符设置
结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。
结束符后缀和自定义后缀根本不同即在于，自定义后缀的内容与解码信息，前缀等内容可以再被格式化，但结束符后缀不行。
	[image: ]
0212@0D
修改结束符为<CR>(0x0D)*
	[image: ]
0212@0A
修改结束符为<LF>(0x0A)
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0213@0D0A
修改结束符为<CR><LF>(0x0D,0x0A)
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0212@09
修改结束符为<HT>(0x09)
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0210@
修改结束符为无NONE
	





[bookmark: _Toc127030643]用户自定义前缀
[bookmark: _Toc127030644]用户自定义前缀设置
首先读取“设置自定义前缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。前缀字符最高可添加32个字符。
	


	02240
设置自定义前缀


例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：
1. 读“启动设置码”
2. 读上面的“设置自定义前缀”
3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067
4.读“退出添加前后缀”
5.读“关闭设置码”
注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据前添加自定义前缀字符串“VC”。


[bookmark: _Toc127030645]清除自定义前缀
扫描“清除自定义前缀”条码可清除所有设置的自定义前缀字符。
	[image: ]
02220
清除自定义前缀





[bookmark: _Toc127030646]用户自定义后缀
[bookmark: _Toc127030647]用户自定义后缀设置
首先读取“设置自定义后缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。后缀字符最高可添加32个字符。
	

02241
设置自定义后缀


例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：
1. 读“启动设置码”
2. 读上面的“设置自定义后缀”
3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067
4.读“退出添加前后缀”
5.读“关闭设置码”
注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据后添加自定义后缀字符串“VC”。


[bookmark: _Toc127030648]清除自定义后缀
扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。
	

02200
清除自定义后缀


[bookmark: _Toc529037587][bookmark: _Toc529055026][bookmark: _Toc8056493]
[bookmark: _Toc127030649]退出添加前后缀
当您使用添加自定义前后缀设置的后，可以扫描“退出添加前后缀”完成添加前后缀设置。
	

02242
退出添加前后缀





[bookmark: _Toc465234796][bookmark: _Toc469852785][bookmark: _Toc529037588][bookmark: _Toc529055027][bookmark: _Toc8056494][bookmark: _Toc127030650]隐藏字符
您可以根据需求对条码器输出条码进行隐藏设置。例如对条码“123456”，设置隐藏前置2位字符时，主机端接收到的数据为“3456”。隐藏后置2位字符时，主机接收到的数据为“1234”。

[bookmark: _Toc8056495][bookmark: _Toc127030651]隐藏前置字符
您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数前置字符或自定义自定义隐藏前置字符位数，设置码编码为【^3+0234XX】XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示不隐藏前置字符。默认为”不隐藏前置字符023400”
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	023401
隐藏前置1位字符
	023402
隐藏前置2位字符
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	023403
隐藏前置3位字符
	023405
隐藏前置5位字符

	[image: ]
	

	023400
不隐藏前置字符*
	


[bookmark: _Toc8056496][bookmark: _Toc127030652]隐藏后置字符
您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数后置字符。
您可根据需求自定义隐藏后置字符位数，设置码编码为【^3+0233XX】XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示不隐藏后置字符。
默认为”不隐藏后置字符023300”
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	023301
隐藏后置1位字符
	023302
隐藏后置2位字符
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	023303
隐藏后置3位字符
	023305
隐藏后置5位字符
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	023300
取消隐藏后置字符
	





[bookmark: _Toc8056497][bookmark: _Toc127030653]隐藏中间字符
您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数中间字符。设置步骤由两步组成，首先扫描第M位开始字符开始，然后扫描隐藏中间N位字符。例如对条码“12345678”，设置隐藏“56”两个字符，首先扫描第4位字符开始，然后扫描隐藏中间2位字符，主机接收到的数据为“123478”
	第M位字符开始设置条码
	[image: ]
024001
第1位字符开始
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024002
第2位字符开始
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024003
第3位字符开始
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024004
第4位字符开始

	[image: ]
024005
第5位字符开始
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024006
第6位字符开始





	隐藏中间N位字符
	[image: ]
023901
隐藏中间1位字符
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023902
隐藏中间2位字符
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023903
隐藏中间3位字符
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023904
隐藏中间4位字符
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023905
隐藏中间5位字符
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023906
隐藏中间6位字符

	
	





您可根据需求自定义从第M为开始，以及隐藏N位中间字符的数量。
自定义从第M为开始，，设置码编码为【^3+0240XX】,XX为第M位开始对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示从第一个之前开始。
自定义隐藏N位中间字符的数量，，设置码编码为【^3+0239XX】,XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00不隐藏中间字符。
默认为”不隐藏中间字符023900”
	[image: ]

	023900
不隐藏中间字符





[bookmark: _Toc119952679][bookmark: _Toc127030654]字符替换设置
字符替换功能支持将条码中出现的任意字符（被替换的字符）替换为另外一个需要显示的字符（替换的新字符）。
您可以根据需求自定义超时时间，设置字符替换的设置码编码为【^30206XY】
其中X表示被替换的字符，数值为十六进制，如0对应十六进制为30；Y标识替换的新字符，数值为十六进制，如M对应十六进制4D；
示例，将条码01234506中0字符替换为M。则设置码为^30206304D
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示例条码
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将0替换为M



[bookmark: _Toc127030655]清除字符替换
扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。
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02360000
清除字符替换





[bookmark: _Toc529055030][bookmark: _Toc127030656]第五章 条码参数设置
[bookmark: _Toc529037592][bookmark: _Toc529055031][bookmark: _Toc127030657]简介
每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。

[bookmark: _Toc127030658]全局设置
[bookmark: _Toc127030659]开启/关闭所有码制
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00201
开启所有码制
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00202
关闭所有码制
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00200
开启默认码制
	





[bookmark: _Toc529037593][bookmark: _Toc529055032][bookmark: _Toc127030660]UPC-A
[bookmark: _Toc127030661]允许/禁止识读UPC-A
	

00341
允许识读UPC-A*
	

00340
禁止识读UPC-A


注：UPC-A又称UCC-12。

[bookmark: _Toc119952692][bookmark: _Toc127030662]UPC-A 传送校验字符
UPC-A条码数据固定为12字符，第12位为校验字符，用于校验全部12个字符的正确性，默认为传送校验字符。
	

00421
传送校验字符*
	

00420
不传送校验字符





[bookmark: _Toc119952693][bookmark: _Toc127030663]UPC-A 2/5位附加位
附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。
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[bookmark: _Toc38120047][bookmark: _Toc38905729][bookmark: _Toc119952696][bookmark: _Toc127030664]UPC-A 传送系统字符
	

00400
传送系统字符*
	

00401
不传送系统字符



[bookmark: _Toc119952697][bookmark: _Toc127030665]UPC-A 转换为EAN-13
UPC-A条码类型支持扩展设置，开启扩展后，条码信息转换成13位，前面加“0”，且类型转换为EAN-13，默认为不转换。
	

00391
条码信息转换
	

00390
条码信息不转换*


[bookmark: _Toc529037594][bookmark: _Toc529055033][bookmark: _Toc127030666]UPC-E
[bookmark: _Toc127030667]允许/禁止识读UPC-E
	

00351
允许识读UPC-E*
	

00350
禁止识读UPC-E



[bookmark: _Toc119952703][bookmark: _Toc127030668]UPC-E 传送校验字符
UPC-E条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。
	[image: ]
00441
传送校验字符*
	[image: ]
00440
不传送校验字符





[bookmark: _Toc38905735][bookmark: _Toc119952704][bookmark: _Toc127030669]UPC-E 2/5位附加位
附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。
	[image: ]
	[image: ]



[bookmark: _Toc38905737][bookmark: _Toc119952707][bookmark: _Toc127030670]UPC-E 传送系统字符
UPC-E条码的国家码为前缀字符，该字符一般不显示在条码下方的供人识别字符中，“0”代表USA。
	[image: ]
00430
传送系统字符*
	[image: ]
00431
不传送系统字符





[bookmark: _Toc119952708][bookmark: _Toc127030671]UPC-E 转换为UPC-A
UPC-E条码类型支持转换设置，开启扩展后，条码信息转换成12位，且类型转换为UPC-A，默认为不转换。
	

00381
条码信息转换
	

00380
条码信息不转换*



[bookmark: _Toc119952709][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: _Toc127030672]EAN/JAN-8
[bookmark: _Toc127030673]允许/禁止识读EAN/JAN-8
	

00371
允许识读EAN/JAN -8*
	

00370
禁止识读EAN/JAN -8


注：EAN-8又称JAN-8，UCC-8



[bookmark: _Toc119952711][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: _Toc127030674]EAN/JAN-8 传送校验字符
EAN/JAN 8条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。
	[image: ]
00571
传送校验字符*
	[image: ]
00570
不传送校验字符



[bookmark: _Toc119952712][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: _Toc127030675]EAN/JAN-8 2/5位附加位
附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。
	[image: ]
	[image: ]





[bookmark: _Toc127030676]EAN/JAN-8传送系统字符（国家码）
EAN-8条码的系统码为前缀字符，默认传送系统字符。
	[image: ]
00560
传送系统字符*
	[image: ]
00561
不传送系统字符



[bookmark: _Toc119952716][bookmark: _Toc127030677]EAN/JAN-13
[bookmark: _Toc127030678]允许/禁止识读EAN/JAN -13
	

00361
允许识读EAN/JAN-13*
	

00360
禁止识读EAN/JAN -13


注：EAN-13又称JAN-13，UCC-13



[bookmark: _Toc119952718][bookmark: _Toc127030679]EAN/JAN-13 传送校验字符
EAN/JAN 13条码数据固定为13字符，第13位为校验字符，用于校验全部13个字符的正确性，默认为传送校验字符。
	

00461
传送校验字符*
	

00460
不传送校验字符



[bookmark: _Toc119952719][bookmark: _Toc127030680]EAN/JAN-13 2/5位附加位
附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。
	[image: ]
	[image: ]





[bookmark: _Toc127030681]EAN/JAN-13转换为ISBN
ISBN为10位书码，未开启时，以EAN13格式输出，当开启时，以10位格式输出。。

	

00481
条码信息转换
	

00480
条码信息不转换*


注：ISBN又称Bookland,ISBN-13

[bookmark: _Toc127030682]EAN/JAN-13转换为ISSN
ISSN为8位杂志码，未开启时，以EAN13格式输出，当开启时，以8位格式输出。

	

01501
条码信息转换
	

01500
条码信息不转换*





[bookmark: _Toc33800324][bookmark: _Toc35880384][bookmark: _Toc127030683]UPC/EAN/JAN附加位设置
附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。
	[image: ]
	[image: ]



	

00551
开启2位附加位
	

00552
开启5位附加位

	

00553
开启2位和5位附加位
	

00550
关闭附加位*

	[image: ]
02611
强制包含附加位
	[image: ]
02610
不强制包含附加位*


[bookmark: _Toc529037597][bookmark: _Toc529055036][bookmark: _Toc127030684]Code 128
[bookmark: _Toc127030685]允许/禁止识读Code 128
	

00691
允许识读Code 128*
	

00690
禁止识读Code 128



[bookmark: _Toc529037598][bookmark: _Toc529055037][bookmark: _Toc127030686]Code 39
[bookmark: _Toc127030687]允许/禁止识读Code 39
	

00221
允许识读Code 39*
	

00220
禁止识读Code 39





[bookmark: _Toc127030688]Code 39校验字符设置
Code 39条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后1个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。
默认为“关闭MOD43校验”，“不传送校验”
	

	


	00251
传送校验
	00250
不传送校验*

	

	


	00241
开启MOD43校验
	00240
关闭MOD43校验*





[bookmark: _Toc38120078][bookmark: _Toc38905763][bookmark: _Toc119952742][bookmark: _Toc127030689]Code 39 传送起始符与终止符
Code 39条码数据前后各有一个字符的“*”作为起始符和终止符，可以设置在读码成功后是否将起始符和终止符与条码数据一同传输。
	

00281
传送起始符与终止符
	

00280
不传送起始符与终止符*



[bookmark: _Toc119952743][bookmark: _Toc127030690]Code 39 Full ASCII识别范围
Code 39码数据中可以包括所有 ASCII 字符，但扫描器默认情况下只识读部分 ASCII 字符，通过设置，可以打开识读完整 ASCII 字符的功能
默认为“不识别全ASCII字符”
	

00231
识别全ASCII字符*
	

00230
不识别全ASCII字符





[bookmark: _Toc127030691]Code39最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Code 39码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0032XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1。
默认为“最小读码长度为2“
	[image: ]
	[image: ]

	003201
最小读码长度为1
	003202
最小读码长度为2*

	[image: ]
	

	003203
最小读码长度为3
	





[bookmark: _Toc127030692]Code 32
[bookmark: _Toc127030693]允许/禁止识读Code 32
Code 32即Code 32 Pharmaceutical是意大利药房使用的 是意大利药房使用的 Code 39条码 的一种形式。 这种条码 也被称为 PARAF。
	

01951
允许识读Code 32
	

01950
禁止识读Code 32*


注意：开启Code32时对Code 39码有影响，只在 使能 识读 Code39且无校验的情况下才能识读 且无校验的情况下才能识读 Code 32 Pharmaceutical。

[bookmark: _Toc127030694]Code 32起始符A设置

	[image: ]
01961
开启Code32起始字符A
	[image: ]
01960
隐藏Code32起始字符A *





[bookmark: _Toc529037599][bookmark: _Toc529055038][bookmark: _Toc127030695]Code 93
[bookmark: _Toc127030696]允许/禁止识读Code 93
	

00621
允许识读Code 93*
	

00620
禁止识读Code 93



[bookmark: _Toc127030697]Code 93校验字符设置
Code 93条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后2个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验。
默认为“开启MOD47校验”。
	

	


	01901
开启MOD47校验*
	01900
关闭MODE 47校验





[bookmark: _Toc529037600][bookmark: _Toc529055039][bookmark: _Toc127030698]Code 11
[bookmark: _Toc127030699]允许/禁止识读Code 11
	

01261
允许识读Code 11*
	

01260
禁止识读Code 11



[bookmark: _Toc127030700]Code 11校验字符设置
Code 11条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后1个或2个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。
	[image: ]
01272
C校验*

	[image: ]
01273
CK校验
	[image: ]
01271
自动CK校验




[bookmark: _Toc127030701]Code 11最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Code11码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0128XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1。
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]
	[image: ]

	012801
最小读码长度为1
	012804
最小读码长度为4*





[bookmark: _Toc529037605][bookmark: _Toc529055044][bookmark: _Toc127030702]Codabar（NW-7）
[bookmark: _Toc127030703]允许/禁止识读Codabar
	

00851
允许识读Codabar*
	

00850
禁止识读Codabar



[bookmark: _Toc127030704]Codabar起始符与终止符设置
	

00861
传送起始符与终止符
	

00860
不传送起始符与终止符*






[bookmark: _Toc127030705]Codabar最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Codabar码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0087XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]

	[image: ]

	008701
最小读码长度为1
	008704
最小读码长度为4*




[bookmark: _Toc529037601][bookmark: _Toc529055040][bookmark: _Toc127030706]Interleaved 2 of 5
[bookmark: _Toc127030707]允许/禁止识读Interleaved 2 of 5
	

00961
允许识读Interleaved 2 of 5*
	

00960
禁止识读Interleaved 2 of 5





[bookmark: _Toc127030708]Interleaved 2 of 5校验字符设置
Interleaved 2 of 5条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后1个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。
Interleaved 2 of 5条码的编位数必须是偶， 校验字符 包含在编码中，若为奇数则第 1位前补 0。校验字符 校验字符 是制 码
默认为“关闭Interleaved 2 of 5校验”，“ 不传送Interleaved 2 of 5校验”
	[image: ]
	[image: ]

	00990
传送Interleaved 2 of 5校验
	00991
不传送Interleaved 2 of 5校验*

	[image: ]
	[image: ]

	00981
开启Interleaved 2 of 5校验
	00980
关闭Interleaved 2 of 5校验*





[bookmark: _Toc127030709]Interleaved 2 of 5最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Interleaved 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0097XX】,支持2-14位，对应十六进制值为02-0E，02表示最小长度为2（Interleaved 2 of 5位数只能为偶数位）。
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]
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	009702
最小读码长度为2
	009704
最小读码长度为4*





[bookmark: _Toc529037602][bookmark: _Toc529055041][bookmark: _Toc127030710]Matrix 2 of 5
[bookmark: _Toc127030711]允许/禁止识读Matrix 2 of 5
	

01461
允许识读Matrix 2 of 5*
	

01460
禁止识读Matrix 2 of 5



[bookmark: _Toc127030712]Matrix 2 of 5最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Matrix 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0148XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为3“
	[image: ]
	[image: ]

	014801
最小读码长度为1
	014803
最小读码长度为3*





[bookmark: _Toc529037603][bookmark: _Toc529055042][bookmark: _Toc127030713]Industrial 2 of 5
[bookmark: _Toc127030714]允许/禁止识读Industrial 2 of 5
	

01061
允许识读Industrial 2 of 5*
	

01060
禁止识读Industrial 2 of 5



[bookmark: _Toc127030715]Industrial 2 of 5最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Industrial 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0107XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为3“
	[image: ]
	[image: ]

	010701
最小读码长度为1
	010703
最小读码长度为3*





[bookmark: _Toc127030716]Standard 2 of 5(IATA)
[bookmark: _Toc127030717]允许/禁止识读Standard 2 of 5
	

01871
允许识读Standard 2 of 5*
	

01870

禁止识读Standard 2 of 5



[bookmark: _Toc127030718]Standard 2 of 5最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Standard 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0189XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]
	[image: ]

	018901
最小读码长度为1
	018904
最小读码长度为4*





[bookmark: _Toc529037607][bookmark: _Toc529055046][bookmark: _Toc127030719]MSI Plessey
[bookmark: _Toc127030720]允许/禁止识读MSI Plessey
	

01151

允许识读MSI Plessey
	

01150

禁止识读MSI Plessey*



[bookmark: _Toc127030721]MSI Plessey最小读码长度设置
您可根据需求自定义从MSI Plessey码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0118XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]
	[image: ]

	011801
最小读码长度为1
	011804
最小读码长度为4*





[bookmark: _Toc127030722]Plessey
[bookmark: _Toc127030723]允许/禁止识读Plessey
	

01161
允许识读Plessey
	

01160
禁止识读Plessey*



[bookmark: _Toc127030724]Plessey最小读码长度设置
您可根据需求自定义从Plessey码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0119XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1
默认为“最小读码长度为4“
	[image: ]
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	011901
最小读码长度为1
	011904
最小读码长度为4*




[bookmark: _Toc529037610][bookmark: _Toc529055049][bookmark: _Toc127030725]China Post（Datalogic 2 of 5）
[bookmark: _Toc127030726]允许/禁止识读China Post
	

01571
允许识读China Post
	

01570
禁止识读China Post*



[bookmark: _Toc33800336][bookmark: _Toc127030727]Febraban巴西银行码
[bookmark: _Toc127030728]允许/禁止识读Febraban
	[image: D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\469073414\Image\C2C\2AFA65F4041163E55F30F75CE556AA14.jpg]
允许识读Febraban
	[image: D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\469073414\Image\C2C\DED996CE15B55CF26D893798079EE18B.jpg]
禁止识读Febraban*


注：1500点不支持巴西银行码



[bookmark: _Toc33800338][bookmark: _Toc127030729]GS1 DataBar 14(RSS-14)
[bookmark: _Toc127030730]允许/禁止识读GS1 DataBar 14
	

01671
允许识读GS1 DataBar 14
	

01670
禁止识读GS1 DataBar 14*


注：GS1 DataBar 14又称GS1 Databar Omnidirectional、RSS-14;开启GS1 Databar 14时可以读取GS1 DataBar 14，GS1 Databar Truncated，GS1 Databar Stacked，GS1 Databar Stacked Omnidirectional; 
注：1500点不支持GS1 Databar Stacked和GS1 Databar Stacked Omnidirectional复合码

[bookmark: _Toc465234806][bookmark: _Toc478999696][bookmark: _Toc529037608][bookmark: _Toc529055047][bookmark: _Toc127030731]GS1 DataBar Limited（RSS-Limited）
[bookmark: _Toc127030732]允许/禁止识读RSS-Limited
	

01771
允许识读RSS-Limited
	

01770
禁止识读RSS-Limited*


注：GS1 DataBar Limited 又称RSS-Limited


[bookmark: _Toc119952840][bookmark: _Toc127030733]Pharma Code（One-Track）
[bookmark: _Toc119952841][bookmark: _Toc127030734]允许/禁止识读Pharma Code（One-Track）
	[image: ]
01861
允许识读Pharma Code
	[image: ]
01860
禁止识读Pharma Code*


注：2500点支持Pharma Code单轨（One-Track）,1500点不支持

[bookmark: _Toc127030735]Pharma Code读取方向
	[image: ]
01830
正向读取*
	[image: ]
01831
反向读取





[bookmark: _Toc529055051][bookmark: _Toc127030736]第六章 通讯指令
[bookmark: _Toc453764011][bookmark: _Toc465234818][bookmark: _Toc479068180][bookmark: _Toc529037613][bookmark: _Toc529055052][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: _Toc127030737]简介
扫描器使用串口模式时，可以通过发送相关指令控制扫描器进行扫描或设置相关功能。
串口指令一帧固定为16字节（16bytes，1byte=8bit）.
[bookmark: _Toc453764012][bookmark: _Toc465234819][bookmark: _Toc479068181][bookmark: _Toc529037614][bookmark: _Toc529055053][bookmark: _Toc127030738]帧格式结构
串口指令一帧格式如下：
STX+CMD+DA0+DA1+DA2+DA3+DA4+DA5+DA6+……+DA10+DA11+ETX+SUM
为保证数据准确性，一帧数据（16字节）的最后一个字节为校验和，假定前面15个字节和为a,那么SUM=256-（a&0xFF）.
其中：
STX=0x02; 	ETX=0x03 （STX和ETX取值ASCII十六进制定义值。）
CMD表示控制指令或设置指令



[bookmark: _Toc453764013][bookmark: _Toc465234820][bookmark: _Toc479068182][bookmark: _Toc529037615][bookmark: _Toc529055054][bookmark: _Toc127030739]指令解析
当CMD=0x01, 表示控制指令。
	DA0=0x01, 控制扫描器开关指令，可以控制扫描器的打开或关闭解码功能
		DA1=0x00, 控制扫描器关（关闭解码）
		DA1=0x01, 控制扫描器开（打开解码，无超时，即无解码时一直长亮，直到解码完成。）
		DA1=0x02, 控制扫描器开（打开解码，有超时）
			DA2~DA3， 超时时间，单位为1ms（格式为0xDA3 0xDA2）
当CMD=0x02, 表示设置指令
	DA0， 表示设置码有效字节长度+1（如显示版本号设置码为000A0，长度为5，DA0=6）
	DA1， 固定为0x82
	DA2~DA11，设置码内容（设置条码编码），DA2开始不足位补0x00


[bookmark: _Toc453764015][bookmark: _Toc465234824][bookmark: _Toc479068186][bookmark: _Toc529037620][bookmark: _Toc529055059][bookmark: _Toc127030740]实例分析
[bookmark: _Toc127030741]关闭解码
CMD=0x01,	DA0=0x01,	DA1=0x00,	DA2~DA11=0x00,
a=(0)*16+(2+1+1+3)*1=7=0x07
SUM=256-(0x07&FF)=256-(111&11111111)=256-7=249=0xF9
	STX
	CMD
	DA0
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4~DA10
	DA11
	ETX
	SUM

	02H
	01H
	01H
	00H
	00H
	00H
	00H~00H
	00H
	03H
	F9H


十六进制指令：02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

[bookmark: _Toc127030742]打开解码超时3秒
CMD=0x01,	DA0=0x01,	DA1=0x02,	DA2=B8，	DA3=0B，	DA4~DA11=0x00,
超时时间3S=3000MS=0x0BB8
a=(B)*16+(2+1+1+2+8+B+3)*1=204=0xCC
SUM=256-(0xCC&FF)=256-(11001100&11111111)=256-204=52=0x34
	STX
	CMD
	DA0
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4~DA10
	DA11
	ETX
	SUM

	02H
	01H
	01H
	02H
	B8H
	0BH
	00~00H
	00H
	03H
	34H


[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]十六进制指令：02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34


[bookmark: _Toc127030743]设置波特率115200
设置指令编码：000709
CMD=0x02,	DA0=0x07,	DA1=0x82,	
DA2~DA7=000709=0x30,0x30,0x30,0x30,0x37,0x30,0x39
a=(8+3+3+3+3+3+3)*16+(2+2+7+2+9+5+3)*1=448=0x1c0
SUM=256-(0x1c0&FF)=256-(111000000&11111111)=256-192=64=0x40
	STX
	CMD
	DA0
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5
	DA6
	DA7
	DA8~DA11
	ETX
	SUM

	02H
	02H
	07H
	82H
	30H
	30H
	30H
	37H
	39H
	35H
	00H~00H
	03H
	40H


十六进制指令：02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40

[bookmark: _Toc127030744]添加回车换行
设置指令编码：0213@\r\n
CMD=0x02,	DA0=0x08,	DA1=0x82,	
DA2~DA8=0213@\r\n =0x30,0x32,0x31,0x33,0x40,0x0D,0x0A
a=(8+3+3+3+3+4)*16+(2+2+8+2+2+1+3+13+10+3)*1=430=0x1ae=256-(0x1ae&0xFF)=256-(110101110&11111111)=256-(10101110)=256-174=82=0x52
	STX
	CMD
	DA0
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5
	DA6
	DA7
	DA8
	DA9~DA11
	ETX
	SUM

	02H
	02H
	08H
	82H
	30H
	32H
	31H
	33H
	40H
	0DH
	0AH
	00H~00H
	03H
	52H


十六进制指令：02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52


[bookmark: _Toc454636271][bookmark: _Toc455128755][bookmark: _Toc465234821][bookmark: _Toc479068183][bookmark: _Toc529037616][bookmark: _Toc529055055][bookmark: _Toc127030745]指令保存
当您使用指令发送设置扫描器参数时，当发送完设置指令后，需要发送保存参数的指令，以保存当前参数。（开启和关闭指令不用保存）

	STX
	CMD
	DA0
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4~DA10
	DA11
	ETX
	SUM

	02H
	01H
	03H
	AAH
	55H
	00H
	00H~00H
	00H
	03H
	F8H



保存参数指令：02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8



[bookmark: _Toc453764014][bookmark: _Toc465234822][bookmark: _Toc479068184][bookmark: _Toc529037617][bookmark: _Toc529055056][bookmark: _Toc127030746]指令反馈设置
当开启设置应答后（扫设置码02421，或串口发送指令开启），如果设置指令成功被执行，则回应一个应答字符ACK(ASCII 码为0x06)，如果不能成功执行，则回答一个NAK(ASCII 码为0x15。
	[image: ]
02421
开启应答
	[image: ]
02420
关闭应答*



[bookmark: _Toc454636273][bookmark: _Toc455128757][bookmark: _Toc465234823][bookmark: _Toc479068185][bookmark: _Toc529037618][bookmark: _Toc529055057][bookmark: _Toc127030747]声音反馈设置
当开启声音反馈后（扫设置码01411，或发串口指令开启），如果设置指令成功被执行，则蜂鸣器响一声，指令执行声音反馈默认为关闭。
	[image: ]
01411
开启反馈声音
	[image: ]
01410
关闭反馈声音*



[bookmark: _Toc529037619][bookmark: _Toc529055058][bookmark: _Toc127030748]触发指令
开启扫描：02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34
关闭扫描：02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

[bookmark: _Toc453764016][bookmark: _Toc465234825][bookmark: _Toc479068187][bookmark: _Toc529037621][bookmark: _Toc529055060][bookmark: _Toc127030749]指令发送示例
发送十六进制指令控制扫描，使用打开解码超时3秒的指令发送，确认串口协议设置，在指令发送输入框输入对应指令发送即可。
[image: ]
注：详细指令请参考“附录-指令集”



[bookmark: _Toc529055061][bookmark: _Toc127030750]第七章 附录
[bookmark: _Toc529037623][bookmark: _Toc529055062][bookmark: _Toc127030751]附录-默认设置表
	参数名称
	默认设置
	备注说明

	综合设置

	设置码功能
	ON
	默认开启

	设置码发送
	OFF
	默认关闭

	开机提示音
	ON
	

	设置码提示音
	ON
	

	解码成功提示音
	ON
	

	解码成功提示音频率
	2.0KHz
	

	图像反相
	正相图像识别
	

	通讯设置
	
	

	接口模式
	USB-KBW
	

	键盘模式
	美式英语
	

	大小写转换
	OFF
	Normal

	USB传输速度
	禁止快传
	

	字符间延时
	4MS
	

	波特率
	9600
	

	串口校验
	无校验
	

	数据位
	8位
	

	停止位
	1位
	

	识读模式
	
	

	识读模式
	手动识读
	

	感应识读模式
	OFF
	

	感应识读模式-感应灵敏度
	中
	

	感应识读模式-相同条码识读延时
	ON
	500MS

	数据编辑
	
	

	传送Code ID
	OFF
	

	传送自定义前缀
	OFF
	

	传送自定义后缀
	OFF
	

	隐藏头部数据
	OFF
	

	隐藏中部数据
	OFF
	

	隐藏尾部数据
	OFF
	

	结束符
	ON
	CR

	条码参数设置
	
	

	UPC-A
	
	

	允许识读
	ON
	

	传送校验字符
	ON
	

	识读2位附加位
	OFF
	

	识读5位附加位
	OFF
	

	强制附加位，允许为2位
	OFF
	

	强制附加位，允许为5位
	OFF
	

	传送系统字符
	ON
	

	转换为EAN-13
	OFF
	

	UPC-E
	
	

	允许识读
	ON
	

	传送校验字符
	ON
	

	识读2位附加位
	OFF
	

	识读5位附加位
	OFF
	

	强制附加位，允许为2位
	OFF
	

	强制附加位，允许为5位
	OFF
	

	传送系统字符
	ON
	

	转换为UPC-A
	OFF
	

	EAN-8
	
	

	允许识读
	ON
	

	传送校验字符
	ON
	

	识读2位附加位
	OFF
	

	识读5位附加位
	OFF
	

	强制附加位，允许为2位
	OFF
	

	强制附加位，允许为5位
	OFF
	

	传送系统字符
	ON
	

	EAN-13
	
	

	允许识读
	ON
	

	传送校验字符
	ON
	

	识读2位附加位
	OFF
	

	识读5位附加位
	OFF
	

	强制附加位，允许为2位
	OFF
	

	强制附加位，允许为5位
	OFF
	

	转换为ISBN
	OFF
	

	转换为ISSN
	OFF
	

	UPC/EAN/JAN附加位设置
	
	

	开启2位附加位
	OFF
	

	开启5位附加位
	OFF
	

	强制包含附加位
	OFF
	

	Code 128
	
	

	允许识读
	ON
	

	Code 39
	
	

	允许识读
	ON
	

	传送校验
	OFF
	

	MOD43校验
	OFF
	

	传送起始符和终止符
	OFF
	

	识别Full ASCII 
	ON
	

	Code 39最小读码长度
	2
	

	Code 32
	
	

	允许识读
	OFF
	

	Code32起始字符A
	OFF
	

	Code 93
	
	

	允许识读
	ON
	

	MODE 47校验
	ON
	

	传送校验
	OFF
	

	Code 11
	
	

	允许识读
	ON
	

	开启校验
	ON
	

	传送校验
	一位校验
	

	Code 11最小读码长度
	4
	

	Codabar
	
	

	允许识读
	ON
	

	开启校验
	ON
	

	传送起始符与终止符
	OFF
	

	Codabar 最小读码长度
	4
	

	Interleaved 2 of 5
	
	

	允许识读
	ON
	

	开启校验
	OFF
	

	传送校验
	OFF
	

	Interleaved 2 of 5最小对吗长度
	4
	

	Matrix 2 of 5
	
	

	允许识读
	ON
	

	Matrix 2 of 5 最小读码长度
	3
	

	Industrial 2 of 5
	
	

	允许识读
	ON
	

	Industrial 2 of 5最小读码长度
	3
	

	Standard 2 of 5
	
	

	允许识读
	ON
	

	Standard 2 of 5最小读码长度
	4
	

	MSI Plessey
	
	

	允许识读
	OFF
	

	MSI最小读码长度
	4
	

	Plessey
	
	

	允许识读
	OFF
	

	Plessey最小读码长度
	4
	

	China Post
	
	

	允许识读
	OFF
	

	Febraban
	
	

	允许识读
	OFF
	

	RSS-14
	
	

	允许识读
	ON
	

	RSS-Limited
	
	

	允许识读
	ON
	




[bookmark: _Toc127030752]附录-Code ID
	序号
	条码类型
	Code ID代码
	条码类型代码（前后缀使用）

	1
	所有条码
	@
	00

	2
	CODE 128
	a
	01

	3
	EAN 8
	c
	03

	4
	EAN 13
	d
	04

	5
	UPC-A
	e
zz
	05

	6
	UPC-E
	f
	06

	7
	CODE 93
	i
	09

	8
	GS1 Omnidirectional
	j
	0A

	9
	GS1 Limited
	k
	0B

	10
	CODE 39
	m
	0D

	11
	Interleaved 2 of 5
	n
	0E

	12
	Industrial 2 of 5
	o
	0F

	13
	Standard 2 of 5
	p
	10

	14
	Matrix 2 of 5
	q
	11

	15
	China Post
	r
	12

	16
	MSI
	s
	13

	17
	Plessey
	t
	14

	18
	Code 11
	u
	15

	19
	Codabar
	v
	16

	20
	Code 32
	l
	0D

	21
	Pharma Code
	b
	02





[bookmark: _Toc529037626][bookmark: _Toc529055065][bookmark: _Toc8056536][bookmark: _Toc127030753]附录-字符表（用于添加前后缀）
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][image: ]
1001
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]SOH（01）
	[image: ]
1002
STX（02）
	[image: ]
1003
ETX（03）

	[image: ]
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]1004
EOT（04）
	[image: ]
1005
ENQ（05）
	[image: ]
1006
ACK（06）

	[image: ]
1007
BEL（07）
	[image: ]
1008
Backspace（08）
	[image: ]
1009
 HT （09）

	[image: ]
1010
LF（0A）
	[image: ]
1011
VT（0B）
	[image: ]
1012
FF（0C）

	[image: ]
1013
CR（0D）
	[image: ]
1014
SO（0E）
	[image: ]
1015
SI（0F）

	[image: ]
1016
DEL（10）
	[image: ]
1017
DC1（11）
	[image: ]
1018
DC2（12）

	[image: ]
1019
DC3（13）
	[image: ]
1020
DC4（14）
	[image: ]
1021
NAK（15）

	[image: ]
1022
SYN（16）
	[image: ]
1023
ETB（17）
	[image: ]
1024
CAN（18）

	[image: ]
1025
EM（19）
	[image: ]
1026
SUB（1A）
	[image: ]
1027
ESC（1B）

	[image: ]
1028
FS（1C）
	[image: ]
1029
GS（1D）
	[image: ]
1030
RS（1E）
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1031
US（1F）
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1032
Space（20）
	[image: ]
1033
 !（21）
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1034
“（22）
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1035
#（23）
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1036
$（24）
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1037
%（25）
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1038
&（26）
	[image: ]
1039
‘（27）
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1040
(（28）
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1041
)（29）
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1042
*（2A）
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1043
+（2B）
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1044
,（2C）
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1045
-（2D）
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1046
.（2E）
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1047
/（2F）
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1048
0（30）
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1049
1（31）
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1050
2（32）
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1051
3（33）
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1052
4（34）
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1053
5（35）
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1054
6（36）

	[image: ]
1055
7（37）
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1056
8（38）
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1057
9（39）

	[image: ]
1058
:（3A）
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1059
;（3B）
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1060
<（3C）
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1061
=（3D）
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1062
>（3E）
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1063
?（3F）
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1064
@（40）
	[image: ]
1065
A（41）
	[image: ]
1066
B（42）

	[image: ]
1067
C（43）
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1068
D（44）
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1069
E（45）
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1070
F（46）
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1071
G（47）
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1072
H（48）

	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67][image: ]
1073
I（49）
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1074
J（4A）
	[image: ]
1075
K（4B）

	[image: ]
1076
L（4C）
	[image: ]
1077
M（4D）
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1078
N（4E）
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1079
O（4F）
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1080
P（50）
	[image: ]
1081
Q（51）

	[image: ]
1082
R（52）
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1083
S（53）
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1084
T（54）

	[image: ]
1085
U（55）
	[image: ]
1086
V（56）
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1087
W（57）

	[image: ]
1088
X（58）
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1089
Y（59）
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1090
Z（5A）
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1091
[（5B）
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1092
\（5C）
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1093
]（5D）
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1094
^（5E）
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1095
_（5F）
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1096
`（60）
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1097
a（61）
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1098
b（62）
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1099
c（63）
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1100
d（64）
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1101
e（65）
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1102
f（66）
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1103
g（67）
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1104
h（68）
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1105
i（69）
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1106
j（6A）
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107
k（6B）
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1108
l（6C）
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1109
m（6D）
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1110
n（6E）
	[image: ]
1111
o（6F）
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p（70）
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q（71）
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r（72）
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s（73）
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t（74）
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1121
y（79）
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z（7A）
	[image: ]
1123
{（7B）
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1124
|（7C）
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}（7D）
	[image: ]
1126
~（7E）
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Delete（7F）
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Insert
	[image: ]
1141
Home

	[image: ]
1142
Page up
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Delete
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END
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[bookmark: _Toc529037627][bookmark: _Toc529055066][bookmark: _Toc529037625][bookmark: _Toc529055064][bookmark: _Toc127030754]附录-ASCII码表
注：ASCII码表0-31为不可见字符为控制字符使用，32-127为可见字符
	十六进制
	ASCII值(十进制）
	字符

	00 
	00 
	NUL (Null char.) 

	01 
	01 
	SOH (Start of Header)标题开始

	02 
	02 
	STX (Start of Text) 文本开始

	03 
	03 
	ETX (End of Text) 文本结束

	04 
	04 
	EOT (End of Transmission)传输结束

	05 
	05 
	ENQ (Enquiry) 询问

	06 
	06 
	ACK (Acknowledgment) 确认

	07 
	07 
	BEL (Bell) 

	08 
	08 
	BS (Backspace) 退格

	09 
	09 
	HT (Horizontal Tab) 水平制表符

	0A
	10 
	LF (Line Feed) 换行

	0B
	11 
	VT (Vertical Tab) 纵向制表符

	0C
	12 
	FF (Form Feed) 格式聩给

	0D
	13 
	CR (Carriage Return) 回车

	0E
	14 
	SO (Shift Out) 移出

	0F
	15 
	SI (Shift In) 移入

	10 
	16 
	DLE (Data Link Escape) 数据传送换码

	11 
	17 
	DC1 (XON) (Device Control 1) 设备控制1（XON）

	12 
	18 
	DC2 (Device Control 2) 设备控制2

	13 
	19 
	DC3 (XOFF) (Device Control 3) 设备控制3（XOFF）

	14 
	20 
	DC4 (Device Control 4) 设备控制4

	15 
	21 
	NAK (Negative Acknowledgment) 否定字符

	16 
	22 
	SYN (Synchronous Idle) 同步字符

	17 
	23 
	ETB (End of Trans. Block) 结束传送字组

	18 
	24 
	CAN (Cancel) 取消

	19 
	25 
	EM (End of Medium)媒体结束

	1A
	26 
	SUB (Substitute) 替代

	1B
	27 
	ESC (Escape) 退出

	1C
	28 
	FS (File Separator) 文件分隔符

	1D
	29 
	GS (Group Separator)分组符

	1E
	30 
	RS (Request to Send) 记录分隔符号

	1F
	31 
	US (Unit Separator) 单元分隔符

	20 
	32 
	SP (Space) 

	21 
	33 
	! (Exclamation Mark) 

	22 
	34 
	" (Double Quote) 

	23 
	35 
	# (Number Sign) 

	24 
	36 
	$ (Dollar Sign) 

	25 
	37 
	% (Percent) 

	26 
	38 
	& (Ampersand) 

	27 
	39 
	` (Single Quote) 

	28 
	40 
	( (Right / Closing Parenthesis) 

	29 
	41 
	) (Right / Closing Parenthesis) 

	2A
	42 
	* (Asterisk) 

	2B
	43 
	+ (Plus) 

	2C
	44 
	, (Comma) 

	2D
	45 
	- (Minus / Dash) 

	2E
	46 
	. (Dot) 

	2F
	47 
	/ (Forward Slash) 

	30 
	48 
	0 

	31 
	49 
	1 

	32 
	50 
	2 

	33 
	51 
	3 

	34 
	52 
	4 

	35 
	53 
	5 

	36 
	54 
	6 

	37 
	55 
	7 

	38 
	56 
	8 

	39 
	57 
	9 

	3A
	58 
	: (Colon) 

	3B
	59 
	; (Semi-colon) 

	3C
	60 
	< (Less Than) 

	3D
	61 
	= (Equal Sign)

	3E
	62 
	> (Greater Than) 

	3F
	63 
	? (Question Mark) 

	40 
	64 
	@ (AT Symbol) 

	41 
	65 
	A 

	42 
	66 
	B 

	43 
	67 
	C 

	44 
	68 
	D 

	45 
	69 
	E 

	46 
	70 
	F 

	47 
	71 
	G 

	48 
	72 
	H 

	49 
	73 
	I 

	4A
	74 
	J 

	4B
	75 
	K 

	4C
	76 
	L 

	4D
	77 
	M 

	4E
	78 
	N 

	4F
	79 
	O 

	50 
	80 
	P 

	51 
	81 
	Q 

	52 
	82 
	R 

	53 
	83 
	S 

	54 
	84 
	T 

	55 
	85 
	U 

	56 
	86 
	V 

	57 
	87 
	W 

	58 
	88 
	X 

	59 
	89 
	Y 

	5A
	90 
	Z 

	5B
	91 
	[ (Left / Opening Bracket) 

	5C
	92 
	\ (Back Slash) 

	5D
	93 
	] (Right / Closing Bracket)

	5E
	94 
	^ (Caret / Circumflex) 

	5F
	95 
	_ (Underscore) 

	60 
	96 
	' (Grave Accent) 

	61 
	97 
	a 

	62 
	98 
	b

	63 
	99 
	c 

	64 
	100 
	d 

	65 
	101 
	e 

	66 
	102 
	f 

	67 
	103 
	g 

	68 
	104 
	h 

	69 
	105 
	i 

	6A
	106 
	j 

	6B
	107 
	k 

	6C
	108 
	l 

	6D
	109 
	m 

	6E
	110 
	n 

	6F
	111 
	o 

	70 
	112 
	p 

	71 
	113 
	q 

	72 
	114 
	r 

	73 
	115 
	s 

	74 
	116 
	t 

	75 
	117 
	u 

	76 
	118 
	v 

	77 
	119 
	w 

	78 
	120 
	x 

	79 
	121 
	y 

	7A
	122 
	z 

	7B
	123 
	{ (Left/ Opening Brace) 

	7C
	124 
	| (Vertical Bar) 

	7D
	125 
	} (Right/Closing Brace) 

	7E
	126 
	~ (Tilde) 

	7F
	127 
	DEL (Delete) 删除





[bookmark: _Toc127030755]附录-指令集
	功能
	串口指令
	十六进制指令

	1. 开启扫描无超时
	NA
	02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8

	2. 开启扫描超时3秒
	NA
	02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34

	3. 开启扫描超时10秒
	NA
	02 01 01 02 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0

	4. 关闭扫描
	NA
	02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

	5. 命令保存
	N/A
	02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8

	6. 开启设置码
	09990
	02 02 06 82 30 39 39 39 30 00 00 00 00 00 03 66

	7. 关闭设置码
	09991
	02 02 06 82 30 39 39 39 31 00 00 00 00 00 03 65

	8. 发送设置码
	02501
	02 02 06 82 30 32 35 30 31 00 00 00 00 00 03 79

	9. 不发送设置码
	02500
	02 02 06 82 30 32 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7A

	10. 恢复默认设置
	000B0
	02 02 06 82 30 30 30 42 30 00 00 00 00 00 03 6F

	11. 查看软件版本
	000A0
	02 02 06 82 30 30 30 41 30 00 00 00 00 00 03 70

	12. 用户默认设置
	00000
	02 02 06 82 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 03 81

	13. 替换出厂默认设置
	00001
	02 02 06 82 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 03 80

	14. 开启所有声音
	014201
	02 02 07 82 30 31 34 32 30 31 00 00 00 00 03 48

	15. 关闭所有声音
	014200
	02 02 07 82 30 31 34 32 30 30 00 00 00 00 03 49

	16. 关闭普通码声音
	014203
	02 02 07 82 30 31 34 32 30 33 00 00 00 00 03 46

	17. 开启设置码声音
	014207
	02 02 07 82 30 31 34 32 30 37 00 00 00 00 03 42

	18. 声音增大
	014300
	02 02 07 82 30 31 34 33 30 30 00 00 00 00 03 48

	19. 声音减小
	014301
	02 02 07 82 30 31 34 33 30 31 00 00 00 00 03 47

	20. 声音频率2.0KHZ
	0145800
	02 02 08 82 30 31 34 35 38 30 30 00 00 00 03 0D

	21. 声音频率2.7KHZ
	0145AAA
	02 02 08 82 30 31 34 35 41 41 41 00 00 00 03 E2

	22. 图像正常识别
	00161
	02 02 06 82 30 30 31 36 31 00 00 00 00 00 03 79

	23. 图像反向识别
	00160
	02 02 06 82 30 30 31 36 30 00 00 00 00 00 03 7A

	24. USB-KBW
	000602
	02 02 07 82 30 30 30 36 30 32 00 00 00 00 03 48

	25. 字符转换-Normal
	02510
	02 02 06 82 30 32 35 31 30 00 00 00 00 00 03 79

	26. 字符转换-Upper
	02511
	02 02 06 82 30 32 35 31 31 00 00 00 00 00 03 78

	27. 字符转换-Lower
	02512
	02 02 06 82 30 32 35 31 32 00 00 00 00 00 03 77

	28. 字符转换-Inverse
	02513
	02 02 06 82 30 32 35 31 33 00 00 00 00 00 03 76

	29. 允许USB快传
	02301
	02 02 06 82 30 32 33 30 31 00 00 00 00 00 03 7B

	30. 禁止USB快传
	02300
	02 02 06 82 30 32 33 30 30 00 00 00 00 00 03 7C

	31. 传输速度快（无延时）
	001500
	02 02 07 82 30 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 4A

	32. 传输速度适中（延时4MS）
	001502
	02 02 07 82 30 30 31 35 30 32 00 00 00 00 03 48

	33. 传输速度慢（延时6MS）
	001504
	02 02 07 82 30 30 31 35 30 34 00 00 00 00 03 46

	34. 传输速度较慢（延时12MS）
	001506
	02 02 07 82 30 30 31 35 30 36 00 00 00 00 03 44

	35. USB-COM
	000603
	02 02 07 82 30 30 30 36 30 33 00 00 00 00 03 47

	36. USB-HID
	000604
	02 02 07 82 30 30 30 36 30 34 00 00 00 00 03 46

	37. TTL/RS232
	000601
	02 02 07 82 30 30 30 36 30 31 00 00 00 00 03 49

	38. 波特率2400bps
	000703
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 33 00 00 00 00 03 46

	39. 波特率4800bps
	000704
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 34 00 00 00 00 03 45

	40. 波特率9600bps
	000705
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 35 00 00 00 00 03 44

	41. 波特率19200bps
	000706
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 36 00 00 00 00 03 43

	42. 波特率38400bps
	000707
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 37 00 00 00 00 03 42

	43. 波特率57600bps
	000708
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 38 00 00 00 00 03 41

	44. 波特率115200bps
	000709
	02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40

	45. 奇校验
	001001
	02 02 07 82 30 30 31 30 30 31 00 00 00 00 03 4E

	46. 偶校验
	001002
	02 02 07 82 30 30 31 30 30 32 00 00 00 00 03 4D

	47. 无校验
	001000
	02 02 07 82 30 30 31 30 30 30 00 00 00 00 03 4F

	48. 8位数据位
	00080
	02 02 06 82 30 30 30 38 30 00 00 00 00 00 03 79

	49. 7位数据位
	00081
	02 02 06 82 30 30 30 38 31 00 00 00 00 00 03 78

	50. 停止位1位
	00090
	02 02 06 82 30 30 30 39 30 00 00 00 00 00 03 78

	51. 停止位2位
	00091
	02 02 06 82 30 30 30 39 31 00 00 00 00 00 03 77

	52. PS2
	000600
	02 02 07 82 30 30 30 36 30 30 00 00 00 00 03 4A

	53. 手动识读模式
	013300
	02 02 07 82 30 31 33 33 30 30 00 00 00 00 03 49

	54. 常亮识读模式
	013304
	02 02 07 82 30 31 33 33 30 34 00 00 00 00 03 45

	55. 开启感应识读模式
	02311
	02 02 06 82 30 32 33 31 31 00 00 00 00 00 03 7A

	56. 关闭感应识读模式
	02310
	02 02 06 82 30 32 33 31 30 00 00 00 00 00 03 7B

	57. 感应灵敏度高
	026531
	02 02 07 82 30 32 36 35 33 31 00 00 00 00 03 3F

	58. 感应灵敏度中
	026537
	02 02 07 82 30 32 36 35 33 37 00 00 00 00 03 39

	59. 感应灵敏度低
	02653F
	02 02 07 82 30 32 36 35 33 46 00 00 00 00 03 2A

	60. 闪烁识读模式（按键开）
	013306
	02 02 07 82 30 31 33 33 30 36 00 00 00 00 03 43

	61. 闪烁识读模式（按键关）
	013305
	02 02 07 82 30 31 33 33 30 35 00 00 00 00 03 44

	62. 按键延时单次识读模式
	013301
	02 02 07 82 30 31 33 33 30 31 00 00 00 00 03 48

	63. 超时1秒
	023510
	02 02 07 82 30 32 33 35 31 30 00 00 00 00 03 45

	64. 超时3秒
	023530
	02 02 07 82 30 32 33 35 33 30 00 00 00 00 03 43

	65. 超时10秒
	0235A0
	02 02 07 82 30 32 33 35 41 30 00 00 00 00 03 35

	66. 超时15秒
	0235F0
	02 02 07 82 30 32 33 35 46 30 00 00 00 00 03 30

	67. 开启连续识读模式
	02571
	02 02 06 82 30 32 35 37 31 00 00 00 00 00 03 72

	68. 关闭连续识读模式
	02570
	02 02 06 82 30 32 35 37 30 00 00 00 00 00 03 73

	69. 连续识读间隔时间-无
	026300
	02 02 07 82 30 32 36 33 30 30 00 00 00 00 03 45

	70. 连续识读间隔时间-0.1S
	026301
	02 02 07 82 30 32 36 33 30 31 00 00 00 00 03 44

	71. 连续识读间隔时间-0.9S
	026309
	02 02 07 82 30 32 36 33 30 39 00 00 00 00 03 3C

	72. 连续识读间隔时间-1.5S
	02630F
	02 02 07 82 30 32 36 33 30 46 00 00 00 00 03 2F

	73. 传送CODE ID
	01401
	02 02 06 82 30 31 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7B

	74. 不传送CODE ID
	01400
	02 02 06 82 30 31 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7C

	75. 添加自定义前缀
	0223XX
	XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符A（0x41）,设置码为022341，指令为：02 02 07 82 30 32 32 33 34 31 00 00 00 00 03 44

	76. 清除所有前缀
	02220
	02 02 06 82 30 32 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7B

	77. 添加自定义后缀
	0221XX
	XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符B（0x42）,设置码为022142，指令为：02 02 07 82 30 32 32 31 34 32 00 00 00 00 03 45

	78. 清除所有后缀
	02200
	02 02 06 82 30 32 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7D

	79. 隐藏前置1位字符
	023401
	02 02 07 82 30 32 33 34 30 31 00 00 00 00 03 46

	80. 隐藏前置2位字符
	023402
	02 02 07 82 30 32 33 34 30 32 00 00 00 00 03 45

	81. 隐藏前置3位字符
	023403
	02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44

	82. 隐藏前置5位字符
	023405
	02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44

	83. 取消隐藏前置字符
	023400
	02 02 07 82 30 32 33 34 30 30 00 00 00 00 03 47

	84. 隐藏后置1位字符
	023301
	02 02 07 82 30 32 33 33 30 31 00 00 00 00 03 47

	85. 隐藏后置2位字符
	023302
	02 02 07 82 30 32 33 33 30 32 00 00 00 00 03 46

	86. 隐藏后置3位字符
	023303
	02 02 07 82 30 32 33 33 30 33 00 00 00 00 03 45

	87. 隐藏后置5位字符
	023305
	02 02 07 82 30 32 33 33 30 35 00 00 00 00 03 43

	88. 取消隐藏后置字符
	023300
	02 02 07 82 30 32 33 33 30 30 00 00 00 00 03 48

	89. 隐藏中间字符第1位开始
	024001
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 31 00 00 00 00 03 49

	90. 隐藏中间字符第2位开始
	024002
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 32 00 00 00 00 03 48

	91. 隐藏中间字符第3位开始
	024003
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 33 00 00 00 00 03 47

	92. 隐藏中间字符第4位开始
	024004
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 34 00 00 00 00 03 46

	93. 隐藏中间字符第5位开始
	024005
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 35 00 00 00 00 03 45

	94. 隐藏中间字符第6位开始
	024006
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 36 00 00 00 00 03 44

	95. 隐藏中间字符第7位开始
	024007
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 37 00 00 00 00 03 43

	96. 隐藏中间字符第8位开始
	024008
	02 02 07 82 30 32 34 30 30 38 00 00 00 00 03 42

	97. 隐藏中间1位字符
	023901
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 31 00 00 00 00 03 41

	98. 隐藏中间2位字符
	023902
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 32 00 00 00 00 03 40

	99. 隐藏中间3位字符
	023903
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 33 00 00 00 00 03 3F

	100. 隐藏中间4位字符
	023904
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 34 00 00 00 00 03 3E

	101. 隐藏中间5位字符
	023905
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 35 00 00 00 00 03 3D

	102. 隐藏中间6位字符
	023906
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 36 00 00 00 00 03 3C

	103. 隐藏中间7位字符
	023907
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 37 00 00 00 00 03 3B

	104. 隐藏中间8位字符
	023908
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 38 00 00 00 00 03 3A

	105. 不隐藏中间字符
	023900
	02 02 07 82 30 32 33 39 30 30 00 00 00 00 03 42

	106. 添加回车
	0212@«CR»
	02 02 07 82 30 32 31 32 40 0D 00 00 00 00 03 5E

	107. 添加换行
	0212@«LF»
	02 02 07 82 30 32 31 32 40 0A 00 00 00 00 03 61

	108. 添加回车换行
	0213@«CR»«LF»
	02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52

	109. 添加Tab
	0122@«HT»
	02 02 07 82 30 32 31 32 40 09 00 00 00 00 03 62

	110. 结束符无
	0210@
	02 02 06 82 30 32 31 30 40 00 00 00 00 00 03 6E

	111. 开启所有码制
	00201
	02 02 06 82 30 30 32 30 31 00 00 00 00 00 03 7E

	112. 关闭所有码制
	00202
	02 02 06 82 30 30 32 30 32 00 00 00 00 00 03 7D

	113. 开启默认码制
	00200
	02 02 06 82 30 30 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7F

	114. 允许识读UPC-A
	00341
	02 02 06 82 30 30 33 34 31 00 00 00 00 00 03 79

	115. 禁止识读UPC-A
	00340
	02 02 06 82 30 30 33 34 30 00 00 00 00 00 03 7A

	116. UPC-A传送校验位
	00421
	02 02 06 82 30 30 34 32 31 00 00 00 00 00 03 7A

	117. UPC-A不传送校验位
	00420
	02 02 06 82 30 30 34 32 30 00 00 00 00 00 03 7B

	118. UPC-A传送系统字符
	00400
	02 02 06 82 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7D

	119. UPC-A不传送系统字符
	00401
	02 02 06 82 30 30 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7C

	120. UPC-A条码信息转换
	00391
	02 02 06 82 30 30 33 39 31 00 00 00 00 00 03 74

	121. UPC-A条码信息不转换
	00390
	02 02 06 82 30 30 33 39 30 00 00 00 00 00 03 75

	122. 允许识读UPC-E
	00351
	02 02 06 82 30 30 33 35 31 00 00 00 00 00 03 78

	123. 禁止识读UPC-E
	00350
	02 02 06 82 30 30 33 35 30 00 00 00 00 00 03 79

	124. UPC-E传送校验位
	00441
	02 02 06 82 30 30 34 34 31 00 00 00 00 00 03 78

	125. UPC-E不传送校验位
	00440
	02 02 06 82 30 30 34 34 30 00 00 00 00 00 03 79

	126. UPC-E传送系统字符
	00430
	02 02 06 82 30 30 34 33 30 00 00 00 00 00 03 7A

	127. UPC-E不传送系统字符
	00431
	02 02 06 82 30 30 34 33 31 00 00 00 00 00 03 79

	128. UPC-E条码信息转换
	00381
	02 02 06 82 30 30 33 38 31 00 00 00 00 00 03 75

	129. UPC-E条码信息不转换
	00380
	02 02 06 82 30 30 33 38 30 00 00 00 00 00 03 76

	130. 允许识读EAN-8
	00371
	02 02 06 82 30 30 33 37 31 00 00 00 00 00 03 76

	131. 禁止识读EAN-8
	00370
	02 02 06 82 30 30 33 37 30 00 00 00 00 00 03 77

	132. EAN-8传送校验位
	00571
	02 02 06 82 30 30 35 37 31 00 00 00 00 00 03 74

	133. EAN-8不传送校验位
	00570
	02 02 06 82 30 30 35 37 30 00 00 00 00 00 03 75

	134. EAN-8传送系统字符
	00560
	02 02 06 82 30 30 35 36 30 00 00 00 00 00 03 76

	135. EAN-8不传送系统字符
	00561
	02 02 06 82 30 30 35 36 31 00 00 00 00 00 03 75

	136. 允许识读EAN-13
	00361
	02 02 06 82 30 30 33 36 31 00 00 00 00 00 03 77

	137. 禁止识读EAN-13
	00360
	02 02 06 82 30 30 33 3630 00 00 00 00 00 03 78

	138. EAN-13传送校验位
	00461
	02 02 06 82 30 30 34 36 31 00 00 00 00 00 03 76

	139. EAN-13不传送校验位
	00460
	02 02 06 82 30 30 34 36 30 00 00 00 00 00 03 77

	140. EAN-13扩展ISBN
	00481
	02 02 06 82 30 30 34 38 31 00 00 00 00 00 03 74

	141. EAN-13不转换ISBN
	00480
	02 02 06 82 30 30 34 38 30 00 00 00 00 00 03 75

	142. EAN-13转换ISSN
	01501
	02 02 06 82 30 31 35 30 31 00 00 00 00 00 03 7A

	143. EAN-13不转换ISSN
	01500
	02 02 06 82 30 31 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7B

	144. 开启2位附加位
	00551
	02 02 06 82 30 30 35 35 31 00 00 00 00 00 03 76

	145. 开启5位附加位
	00552
	02 02 06 82 30 30 35 35 32 00 00 00 00 00 03 75

	146. 开启2位和5位附加位
	00553
	02 02 06 82 30 30 35 35 33 00 00 00 00 00 03 74

	147. 关闭附加位
	00550
	02 02 06 82 30 30 35 3530 00 00 00 00 00 03 77

	148. 强制包含附加位
	02611
	02 02 06 82 30 32 36 31 31 00 00 00 00 00 03 77

	149. 不强制包含附加位
	02610
	02 02 06 82 30 32 36 31 30 00 00 00 00 00 03 78

	150. 允许识读Code 128
	00691
	02 02 06 82 30 30 36 39 31 00 00 00 00 00 03 71

	151. 禁止识读Code 128
	00690
	02 02 06 82 30 30 36 39 30 00 00 00 00 00 03 72

	152. 允许识读Code 39
	00221
	02 02 06 82 30 30 32 32 31 00 00 00 00 00 03 7C

	153. 禁止识读Code 39
	00220
	02 02 06 82 30 30 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7D

	154. Code 39传送校验
	00251
	02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79

	155. Code 39不传送校验
	00250
	02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A

	156. Code 39开启MOD43校验
	00241
	02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A

	157. Code 39不开启MOD43校验
	00240
	02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B

	158. Code 39传送起始/终止符
	00281
	02 02 06 82 30 30 32 38 31 00 00 00 00 00 03 76

	159. Code 39不传送起始/终止符
	00280
	02 02 06 82 30 30 32 38 30 00 00 00 00 00 03 77

	160. Code 39 识别全ASCII字符
	00231
	02 02 06 82 30 30 32 33 31 00 00 00 00 00 03 7B

	161. Code 39 不识别全ASCII字符
	00230
	02 02 06 82 30 30 32 33 30 00 00 00 00 00 03 7C

	162. Code 39最小读码长度为1
	003201
	02 02 07 82 30 30 33 32 30 31 00 00 00 00 03 4A

	163. Code 39最小读码长度为2
	003202
	02 02 07 82 30 30 33 32 30 32 00 00 00 00 03 49

	164. Code 39最小读码长度为3
	003203
	02 02 07 82 30 30 33 32 30 33 00 00 00 00 03 48

	165. 允许识读Code 32
	01951
	02 02 06 82 30 31 39 35 31 00 00 00 00 00 03 71

	166. 禁止识读 Code 32
	01950
	02 02 06 82 30 31 39 35 30 00 00 00 00 00 03 72

	167. 显示Code32起始字符A
	01961
	02 02 06 82 30 31 39 36 31 00 00 00 00 00 03 70

	168. 隐藏Code32起始字符A
	01960
	02 02 06 82 30 31 39 36 30 00 00 00 00 00 03 71

	169. 允许识读Code 93
	00621
	02 02 06 82 30 30 36 32 31 00 00 00 00 00 03 78

	170. 禁止识读 Code 93
	00620
	02 02 06 82 30 30 36 32 30 00 00 00 00 00 03 79

	171. Code 93开启MOD47校验
	01901
	02 02 06 82 30 31 39 30 31 00 00 00 00 00 03 76

	172. Code 93关闭MOD47校验
	01900
	02 02 06 82 30 31 39 30 30 00 00 00 00 00 03 77

	173. 允许识读Code 11
	01261
	02 02 06 82 30 31 32 36 31 00 00 00 00 00 03 77

	174. 禁止识读Code 11
	01260
	02 02 06 82 30 31 32 36 30 00 00 00 00 00 03 78

	175. Code 11 C校验
	01272
	02 02 06 82 30 31 32 37 32 00 00 00 00 00 03 75

	176. Code 11 CK校验
	01273
	02 02 06 82 30 31 32 37 33 00 00 00 00 00 03 74

	177. Code 11 自动CK校验
	01271
	02 02 06 82 30 31 32 37 31 00 00 00 00 00 03 76

	178. Code 11最小读码长度为1
	012801
	02 02 07 82 30 31 32 38 30 31 00 00 00 00 03 44

	179. Code 11最小读码长度为4
	012804
	02 02 07 82 30 31 32 38 30 34 00 00 00 00 03 41

	180. 允许识读 Codabar
	00851
	02 02 06 82 30 30 38 35 31 00 00 00 00 00 03 73

	181. 禁止识读 Codabar
	00850
	02 02 06 82 30 30 38 35 30 00 00 00 00 00 03 74

	182. Codabar 传送起始/终止符
	00861
	02 02 06 82 30 30 38 36 31 00 00 00 00 00 03 72

	183. Codabar 不传送起始/终止符
	00860
	02 02 06 82 30 30 38 36 30 00 00 00 00 00 03 73

	184. Codabar最小读码长度为1
	008701
	02 02 07 82 30 30 38 37 30 31 00 00 00 00 03 40

	185. Codabar最小读码长度为4
	008704
	02 02 07 82 30 30 38 37 30 34 00 00 00 00 03 3D

	186. 允许识读Interleaved 2 of 5
	00961
	02 02 06 82 30 30 39 36 31 00 00 00 00 00 03 71

	187. 禁止识读Interleaved 2 of 5
	00960
	02 02 06 82 30 30 39 36 30 00 00 00 00 00 03 72

	188. 传送Interleaved 2 of 5校验
	00251
	02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79

	189. 不传送Interleaved 2 of 5校验
	00250
	02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A

	190. 开启Interleaved 2 of 5校验
	00241
	02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A

	191. 关闭Interleaved 2 of 5校验
	00240
	02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B

	192. Interleaved 2 of 5最小读码长度为1
	009702
	02 02 07 82 30 30 39 37 30 32 00 00 00 00 03 3E

	193. Interleaved 2 of 5最小读码长度为4
	009704
	02 02 07 82 30 30 39 37 30 34 00 00 00 00 03 3C

	194. 允许识读Matrix 2 of 5
	01461
	02 02 06 82 30 31 34 36 31 00 00 00 00 00 03 75

	195. 禁止识读Matrix 2 of 5
	01460
	02 02 06 82 30 31 34 36 30 00 00 00 00 00 03 76

	196. Matrix 2 of 5最小读码长度为1
	014801
	02 02 07 82 30 31 34 38 30 31 00 00 00 00 03 42

	197. Matrix 2 of 5最小读码长度为3
	014803
	02 02 08 82 30 31 34 38 30 31 33 00 00 00 03 0E

	198. 允许识读Industrial 2 of 5
	01061
	02 02 06 82 30 31 30 36 31 00 00 00 00 00 03 79

	199. 禁止识读Industrial 2 of 5
	01060
	02 02 06 82 30 31 30 36 30 00 00 00 00 00 03 7A

	200. Industrial 2 of 5最小读码长度为1
	010701
	02 02 07 82 30 31 30 37 30 31 00 00 00 00 03 47

	201. Industrial 2 of 5最小读码长度为3
	010703
	02 02 07 82 30 31 30 37 30 33 00 00 00 00 03 45

	202. 允许识读 Standard 2 of 5
	01871
	02 02 06 82 30 31 38 37 31 00 00 00 00 00 03 70

	203. 禁止识读 Standard 2 of 5
	01870
	02 02 06 82 30 31 38 37 30 00 00 00 00 00 03 71

	204. Standard 2 of 5最小读码长度为1
	018901
	02 02 07 82 30 31 38 39 30 31 00 00 00 00 03 3D

	205. Standard 2 of 5最小读码长度为3
	018904
	02 02 07 82 30 31 38 39 30 34 00 00 00 00 03 3A

	206. 允许识读MSI Plessey
	01151
	02 02 06 82 30 31 31 35 31 00 00 00 00 00 03 79

	207. 禁止识读 MSI Plessey
	01150
	02 02 06 82 30 31 31 35 30 00 00 00 00 00 03 7A

	208. MSI Plessey最小读码长度为1
	011801
	02 02 07 82 30 31 31 38 30 31 00 00 00 00 03 45

	209. MSI Plessey最小读码长度为4
	011804
	02 02 07 82 30 31 31 38 30 34 00 00 00 00 03 42

	210. 允许识读 Plessey
	01161
	02 02 06 82 30 31 31 36 31 00 00 00 00 00 03 78

	211. 禁止识读 Plessey
	01160
	02 02 06 82 30 31 31 36 30 00 00 00 00 00 03 79

	212. Plessey最小读码长度为1
	011901
	02 02 07 82 30 31 31 39 30 31 00 00 00 00 03 44

	213. Plessey最小读码长度为4
	011904
	02 02 07 82 30 31 31 39 30 34 00 00 00 00 03 41

	214. 允许识读 China Post
	01571
	02 02 06 82 30 31 35 37 31 00 00 00 00 00 03 73

	215. 禁止识读 China Post
	01570
	02 02 06 82 30 31 35 37 30 00 00 00 00 00 03 74

	216. 允许识读 Febraban
	01001
	02 02 06 82 30 31 30 30 31 00 00 00 00 00 03 7F

	217. 禁止识读 Febraban
	01000
	02 02 06 82 30 31 30 30 30 00 00 00 00 00 03 80

	218. 允许识读 RSS Omni
	01671
	02 02 06 82 30 31 36 37 31 00 00 00 00 00 03 72

	219. 禁止识读 RSS Omni
	01670
	02 02 06 82 30 31 36 37 30 00 00 00 00 00 03 73

	220. 允许识读 RSS Limited
	01771
	02 02 06 82 30 31 37 37 31 00 00 00 00 00 03 71

	221. 禁止识读 RSS Limited
	01770
	02 02 06 82 30 31 37 37 30 00 00 00 00 00 03 72

	222. 允许识读 Pharma Code
	01861
	02 02 06 82 30 31 38 36 31 00 00 00 00 00 03 71

	223. 禁止识读 Pharma Code
	01860
	02 02 06 82 30 31 38 36 30 00 00 00 00 00 03 72

	224. Pharma Code正向识读
	01830
	02 02 06 82 30 31 38 33 30 00 00 00 00 00 03 75

	225. Pharma Code反向识读
	01831
	02 02 06 82 30 31 38 33 31 00 00 00 00 00 03 74

	226. 开启应答
	02421
	02 02 06 82 30 32 34 32 31 00 00 00 00 00 03 78

	227. 关闭应答
	02420
	02 02 06 82 30 32 34 32 30 00 00 00 00 00 03 79

	228. 开启反馈声音
	01411
	02 02 06 82 30 31 34 31 31 00 00 00 00 00 03 7A

	229. 关闭反馈声音
	01410
	02 02 06 82 30 31 34 31 30 00 00 00 00 00 03 7B





[bookmark: _Toc119952941][bookmark: _Toc127018147][bookmark: _Toc127030756]附录-参考条码样例
	[image: ]
条码类型：UPC-A
条码内容：614141999996
	[image: ]
条码类型：UPC-E0
条码内容：04029311

	[image: ]
条码类型：EAN-8
条码内容：21234569
	[image: ]
条码类型：EAN-13
条码内容：2112345678917

	[image: ]
条码类型：ISBN
条码内容：0618260307
	[image: ]
条码类型：ISSN
条码内容：12345679

	[image: ]
条码类型：Code 128
条码内容：AB12@#56ef
	[image: ]
条码类型：GS1-128
条码内容：0100000123000017

	
	

	[image: ]
条码类型：ISBT-128
条码内容：=X60002212345667
	[image: ]
条码类型：Code 39
条码内容：AB+-78

	[image: ]
条码类型：Code 39 Full ASCII
条码内容[需开启识别全ASCII]：Ad?#89
	[image: ]
条码类型：Code 32
条码内容[前缀A需开启]：123456788

	[image: ]
条码类型：Code 93
条码内容：12Ab78
	[image: ]
条码类型：Code11
条码内容[1位校验时]：12345678-

	[image: ]
条码类型：Codabar
条码内容：12345678
	[image: ]
条码类型：Interleaved 2 of 5
条码内容：12345678901234

	[image: ]
条码类型：Matrix 2 of 5
条码内容：12345678
	[image: ]
条码类型：Industrial 2 of 5
条码内容：56785678

	[image: ]
条码类型：Standard 2 of 5
条码内容：87654321
	[image: ]
条码类型：MSI Plessey
条码内容：55667788

	[image: ]
条码类型：Plessey
条码内容：12345678
	[image: ]
条码类型：China Post
条码内容：123456

	[image: ]
条码类型：巴西银行码
条码内容：836400000540128700531071874843961119101262585561

	[image: ]
条码类型：GS1 Databar Omnidirectional
条码内容：0100614141999996
	
[image: ]
条码类型：GS1 Databar Truncated
条码内容：0100614141999996

	[image: ]
条码类型：GS1 Databar Stacked
条码内容：0100614141999996
	[image: ]
条码类型：GS1 Databar Stacked Omnidirectional
条码内容：0100614141999996

	
[image: ]
条码类型：GS1 Databar Limited
条码内容：0100614141999996
	


注：使用一维红光读取GS1 Databar Stacked和GS1 Databar Stacked Omnidirectional复合码时，红光从上到下划过整个条码可以读取该条码
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